## Гильотинные ножницы IRONMAC серии SB-K

|  |  |
| --- | --- |
|  | * Контроллер ESTUN E21 (40 программ по 25 резов в каждой). * Перемещение заднего упора посредством ШВП. * Быстрая регулировка зазора между ножами. |

## IRON MAC cерии SB-K

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2Fhttps%3A%2F%2Fwww.stanki.ru%2Fcatalog%2Fgidravlicheskie-gilotinnye-nozhnicy%2Fgilotinnye_nozhnitsy_smd_seriya_sb_k%2F&4&0 |  |  |  |

## Конструктивные особенности:

|  |  |
| --- | --- |
| -Станок оснащен контроллером **Estun E21S. Управление по оси X осуществляется программно контроллером,** либо в ручном режиме, за что отвечает привод на базе **мотор-редуктора с обратной связью и высокоточной ШВП с направляющими.** Непосредственное управление приводом по осям производится частотным преобразователем. |  |
| **-**Лазерный указатель линии реза. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| -Защита зоны резания обеспечивает защиту от несанкционированного доступа людей в опасную зону. |  |
| -Гидравлические прижимы листа имеют **полиуретановое покрытие, чтобы избежать отпечатков прижимов на мягком материале**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Механизм установки зазора между ножами**  Позволяет оперативно установить требуемый зазор для получения оптимальных режимов резания. |  |
| Кронштейны передней поддержки листа с «T» служат для поддержки длинных и тонких заготовок, а также для позиционирования заготовки установлен упор для реза под углом. |  |

**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Номинальная толщина материала \*** | **Длина реза** | **Максимальный ход заднего упора** | **Угол наклона лезвий** | **Скорость работы** | **Мощность двигателя** | **Вес нетто** | **Габариты (ДхШхВ)** |
|  | *мм* | *мм* | *мм* | *гр.* | *рез/мин* | *кВт* | *кг* | *мм* |
| **SB-K 4x2500** | **4** | **2500** | **580** | **1°30”** | **≥ 15** | **4** | **3000** | **3040\*1550\*1550** |
| **SB-K 6x2500** | **6** | **2500** | **580** | **1°30”** | **≥ 12** | **7,5** | **4300** | **3040\*1710\*1620** |
| **SB-K 6x3200** | **6** | **3200** | **780** | **1°30”** | **≥ 10** | **7.5** | **5300** | **3840\*1710\*1620** |
| **SB-K 10x3200** | **10** | **3200** | **780** | **1°30”** | **≥ 7** | **11** | **7000** | **3860\*1800\*1700** |

\* - значение максимальной толщины материала приведено для металла с прочностью σ=450 Н/мм2 (углеродистая конструкционная сталь); в случае с другими значениями прочности материала, значения максимальной разрезаемой толщины необходимо изменять пропорционально изменению прочности.

## Стандартная комплектация:

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Серия SB-K |
| Принцип работы | качающейся балки |
| Управление | ESTUN E21S |
| Регулировка зазора | ручная |
| Подсветка линии реза | лазерная |
| Передние поддерживающие опоры  (min 3 шт)\*\* | L=800 |
| Боковая линейка для ручной обработки | L=800 |
| Привод заднего упора | электро-механический |
| Точность позиционирования заднего упора | ± 0,1 мм |
| Защита | защитные барьеры для ограничения доступа в опасную зону с задней стороны станка, защитные решетки, закрывающие прижимные цилиндры |
| Дистанционная педаль управления | есть |
| Инструмент | один набор режущего инструмента (верхний и нижний) |
| Гарантия - 1 год, собственный сервисный центр | |

## Условия оплаты оборудования:

**Складское оборудование:** 100% предоплата.

**Заказное оборудование:** 50% предоплата, 45% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе, 5% по факту поступления оборудования на склад ООО «КАМИ-ГРУПП».

## Условия отгрузки:

**Самовывоз** со склада Поставщика в РФ.

**Доставка** оплачивается отдельно.

## Гарантия 1 год на станок.

[](https://cto.stanki.ru/)

## СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование оборудования** | **Цена**  **с НДС** |
| SB-K 4/2500 Гильотинные гидравлические ножницы (HENGJIU) | **107 131 CNY** |
| SB-K 6/2500 Гильотинные гидравлические ножницы (HENGJIU) | **144 348 CNY** |
| SB-K 6/3200 Гильотинные гидравлические ножницы (HENGJIU) | **181 659 CNY** |
| SB-K 10/3200 Гильотинные гидравлические ножницы (HENGJIU) | **225 107 CNY** |